KOSZTORYS   NAKŁADCZY

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	A	STAN :   Węzły ciepłownicze.
	 
	A.a	ELEMENT :   Roboty związane z demontażem "starego" węzła cieplnego

	1	Klkulacja indyw	1,000	1 układ
		Demontaż dotychczasowego istniejącego węzła cieplnego
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 74,17480				  74,17480	r-g	   74,17480
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)	 10,00				 10,00	%	

	 
	A.b	ELEMENT :   Część wysokoparametrowa.

	2	KNR 220-0414-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż wymienników typu Jad lub WWB-1 w pomieszczeniach węzłów cieplnych - z króćcami: gwintowanymi
		- montaż wymiennika LC110-110
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 14,80250				  14,80250	r-g	   14,80250
					Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  50 mm	 4,20000	*			  4,20000	szt	   4,20000
					Wymiennik ciepła płytowy typ LC110-110 prod. SECESPOL	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Konstrukcje stalowe wsporcze	 20,00000	*			  20,00000	kg	   20,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,50				 3,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000
					Gwinciarka do rur	 0,28000				  0,28000	m-g	   0,28000

	3	KNR 220-0414-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż wymienników typu Jad lub WWB-1 w pomieszczeniach węzłów cieplnych - z króćcami: kołnierzowymi
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 15,87210				  15,87210	r-g	   15,87210
					Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   80 mm	 4,00000	*			  4,00000	szt	   4,00000
					Wymienniki JAD X 6/50 z wężow.z rur karb.	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Uszczelki bezazbestowe płaskie   80 mm	 4,00000	*			  4,00000	szt	   4,00000
					Konstrukcje stalowe wsporcze	 20,00000	*			  20,00000	kg	   20,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

	4	KNR 220-0417-07-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Odmulacze z rur stalowych dla ciśnień 1,6 MPa, montowane w węzłach cieplnych, o średnicy korpusu odmulacza 300
		mm i średnicy rur podłączeniowych: 80 mm
		- filtroodmulnik magnetyczny
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 4,19240				  4,19240	r-g	   4,19240
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,30000	*			  0,30000	kg	   0,30000
					Filtroodmulnik magnetyczny TERMEN TER FO 1,6 MPa króć.przył. 80 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,25000				  0,25000	m-g	   0,25000
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,10000				  1,10000	m-g	   1,10000

	 
	5	KNR 708-0205-02-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.b. Część wysokoparametrowa.

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Układy regulacji bezpośredniego działania: temperatury
		- zawór regulacji c.o.
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 7,16250				  7,16250	r-g	   7,16250
					Siłownik typ AMV 23	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Zawór regulacji c.o. DANFOSS typ VB2, Kvs20m3/h, 40 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,07000

	 
	6	KNR 708-0205-02-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ
		Układy regulacji bezpośredniego działania: temperatury
		- zawór regulacji c.w.u.
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 7,16250				  7,16250	r-g	   7,16250
					Siłownik typ AMV 33	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Zawór regulacji c.o. DANFOSS typ VB2, Kvs16m3/h, 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,07000

	 
	7	KNR 708-0205-03-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ
		Układy regulacji bezpośredniego działania: różnicy ciśnień
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 5,91150				  5,91150	r-g	   5,91150
					Regul.róż.ciś.i przepł.cz.AVPQ4, 2,5MPa 40mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   2,00000
					Czujka temperaturowa typ ESMU 100	 2,00000	*			  2,00000	szt	   2,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,01000

	 
	8	KNNR 004-0531-04-00 MRRiB	4,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru
		- wykonanie punktów pomiaru ciśnienia dla DPV
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   5,52000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości R)	 10,00				 10,00	%	

	 
	9	KNR 215-0409-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory zaporowe kulowe
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,56620				  1,56620	r-g	   3,13240
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,04000	*			  0,04000	kg	   0,08000
					Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   15 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   4,00000
					Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Nakrętki stalowe ŚRD  M-12 OC	 0,07000	*			  0,07000	kg	   0,14000
					Podkładki stalowe ŚRD  M-12 OC	 0,05000	*			  0,05000	kg	   0,10000
					Śruby stalowe ocynkowane  M-12	 0,23000	*			  0,23000	kg	   0,46000
					Uszczelki bezazbestowe płaskie   15 mm	 2,20000	*			  2,20000	szt	   4,40000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,08000
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 0,84000				  0,84000	m-g	   1,68000

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.b. Część wysokoparametrowa.

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	10	KNR 215-0409-04-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 65 mm, zawory zaporowe kulowe
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 3,09420				  3,09420	r-g	   12,37680
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,16000	*			  0,16000	kg	   0,64000
					Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   65 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   8,00000
					Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 65 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   4,00000
					Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,13000	*			  0,13000	kg	   0,52000
					Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,09000	*			  0,09000	kg	   0,36000
					Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 0,52000	*			  0,52000	kg	   2,08000
					Uszczelki bezazbestowe płaskie   65 mm	 2,16000	*			  2,16000	szt	   8,64000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,13000				  0,13000	m-g	   0,52000
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,32000				  1,32000	m-g	   5,28000

	 
	11	KNR 215-0409-04-60 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 80 mm, zawory zaporowe kulowe
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 3,09420				  3,09420	r-g	   6,18840
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,16000	*			  0,16000	kg	   0,32000
					Kołn.st.z szyj.do przys.okr.1,6MPa   80 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   4,00000
					Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 80 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,13000	*			  0,13000	kg	   0,26000
					Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,09000	*			  0,09000	kg	   0,18000
					Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 0,52000	*			  0,52000	kg	   1,04000
					Uszczelki bezazbestowe płaskie   80 mm	 2,16000	*			  2,16000	szt	   4,32000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,13000				  0,13000	m-g	   0,26000
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,32000				  1,32000	m-g	   2,64000

	 
	12	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	11,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory
		przelotowe proste
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   3,25710
					Zawory odc.kulowe proste t=150stC, p=1,6MPa i Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   11,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,22000

	 
	13	KNR 215-0434-02-00 WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Zbiorniki odpowietrzające, o pojemności: ponad 6 do 10 dm3
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,28000				  1,28000	r-g	   2,56000
					Zbior.odpowietrz.do c.o typu A poj.10dm3	 1,20000	*			  1,20000	szt	   2,40000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%	
					Środek transportowy (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,08000

	 
	A.c	ELEMENT :   Część niskoparametrowa

	14	KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Pompy wirowe odśrodkowe (jedno i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, dostarczane
		w całości o masie: 0,05 t
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 14,66880				  14,66880	r-g	   14,66880
					Smary specjalnego przeznaczenia	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Nafty	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,20000				  0,20000	szt	   0,20000
					Gwoździe budowlane ocynkowane	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Klamry ciesielskie	 0,10000				  0,10000	kg	   0,10000
					Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne	 0,00800				  0,00800	dm3	   0,00800
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Tlen techniczny sprężony	 0,06000				  0,06000	m3	   0,06000
					Deski iglaste obrzynane	 0,00030				  0,00030	m3	   0,00030
					Krawędziaki iglaste	 0,00040				  0,00040	m3	   0,00040
					Płótna ścierne w arkuszach	 0,20000				  0,20000	ark	   0,20000
					Pompa GRUNDFOS serii MAGNA 3, 50-180F	 1,00000				  1,00000	szt	   1,00000
					Czyściwo bawełniane	 0,02000				  0,02000	kg	   0,02000
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

	 
	15	KNR 215-0113-10-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej: 40 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,44890				  0,44890	r-g	   0,44890
					Zawór bezp.gwint.mos.3bary SYR 1950 40mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

	 
	16	KNR 215-0407-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Osadniki żeliwne kołnierzowe o średnicy: 100 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,93190				  2,93190	r-g	   2,93190
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,24000	*			  0,24000	kg	   0,24000
					Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa  100 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   2,00000
					Filtry siatkowe FS-1 100 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,26000	*			  0,26000	kg	   0,26000
					Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,18000	*			  0,18000	kg	   0,18000
					Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 1,08000	*			  1,08000	kg	   1,08000
					Uszczelki bezazbestowe płaskie  100 mm	 2,12000	*			  2,12000	szt	   2,12000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,18000				  0,18000	m-g	   0,18000
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,66000				  1,66000	m-g	   1,66000

	 
	17	KNR 215-0409-05-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania kołnierzowe, o średnicy nominalnej: 100 mm, zawory zaporowe z
		nasadą kozłową
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 3,61950				  3,61950	r-g	   10,85850
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,20000	*			  0,20000	kg	   0,60000
					Kołn.stal.pł.do przysp.okr.1,6 MPa  100 mm	 2,00000	*			  2,00000	szt	   6,00000
					Zawór kulowy koł.1,6 MPa i Dn 100 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000
					Nakrętki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,26000	*			  0,26000	kg	   0,78000
					Podkładki stalowe ŚRD  M-16 OC	 0,18000	*			  0,18000	kg	   0,54000
					Śruby stalowe ocynkowane  M-16	 1,08000	*			  1,08000	kg	   3,24000

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

					Uszczelki bezazbestowe płaskie  100 mm	 2,16000	*			  2,16000	szt	   6,48000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,21000				  0,21000	m-g	   0,63000
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 1,48000				  1,48000	m-g	   4,44000

	 
	18	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory
		przelotowe proste
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   1,77660
					Zawory odc.kulowe proste t=150stC, p=1,6MPa i Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   6,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,12000

	 
	19	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	2,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
		- montaż ESMU
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   4,90000
					Czujka temperaturowa typ ESMU 100	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	20	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	1,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
		- montaż termostatu ST-1
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   2,45000
					Termostat DANFOSS typ ST-1	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	21	KNR 707-0102-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	kpl
		Pompy wirowe odśrodkowe (jedno i wielostopniowe) do zasilania kotłów oraz obiegowe do wody gorącej, dostarczane
		w całości o masie: 0,05 t
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 14,66880				  14,66880	r-g	   14,66880
					Smary specjalnego przeznaczenia	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Nafty	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,20000				  0,20000	szt	   0,20000
					Gwoździe budowlane ocynkowane	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Klamry ciesielskie	 0,10000				  0,10000	kg	   0,10000
					Farby olejne do gruntowania przeciwrdzewne	 0,00800				  0,00800	dm3	   0,00800
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,03000				  0,03000	kg	   0,03000
					Tlen techniczny sprężony	 0,06000				  0,06000	m3	   0,06000
					Deski iglaste obrzynane	 0,00030				  0,00030	m3	   0,00030
					Krawędziaki iglaste	 0,00040				  0,00040	m3	   0,00040
					Płótna ścierne w arkuszach	 0,20000				  0,20000	ark	   0,20000
					Pompa GRUNDFOS serii ALPHA2, 25-60N	 1,00000				  1,00000	szt	   1,00000
					Czyściwo bawełniane	 0,02000				  0,02000	kg	   0,02000
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,22000				  0,22000	m-g	   0,22000

	                 

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	 
	22	KNR 215-0113-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory bezpieczeństwa sprężynowe o średnicy nominalnej: 20 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,28650				  0,28650	r-g	   0,28650
					Zawór bezp.gwint.mos.6bar SYR 2115 20mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,01000

	 
	23	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	1,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
		- montaż termostatu ST-1
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   2,45000
					Termostat DANFOSS typ ST-1	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	24	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	2,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
		- montaż ESMU
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   4,90000
					Czujka temperaturowa typ ESMU 100	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	25	KNR 215-0408-04-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory
		przelotowe skośne, żeliwne
		- montaż filtra FS-3
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,55390				  0,55390	r-g	   0,55390
					Filtry siatkowe skośne mos.gwint. typ FS-3, 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,06000				  0,06000	m-g	   0,06000

	 
	26	KNR 215-0408-05-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory
		przelotowe skośne, żeliwne
		- montaż filtra FS-3
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,67800				  0,67800	r-g	   0,67800
					Filtry siatkowe skośne mos.gwint. typ FS-3, 50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,08000				  0,08000	m-g	   0,08000

	 
	27	KNR 215-0408-04-05 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.c. Część niskoparametrowa

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory
		zwrotne przelotowe, mosiężne
		- montaż zaworu Socla
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,55390				  0,55390	r-g	   0,55390
					Zawór zwrotny DANFOSS typ Socla 601, 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,06000				  0,06000	m-g	   0,06000

	 
	28	KNR 215-0408-05-40 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory
		zwrotne przelotowe, mosiężne
		- montaż zaworu Socla
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,67800				  0,67800	r-g	   0,67800
					Zawór zwrotny DANFOSS typ Socla 601, 50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,08000				  0,08000	m-g	   0,08000

	 
	29	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory
		przelotowe proste
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,88830
					Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,06000

	 
	30	KNR 215-0408-04-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 32 mm, zawory
		przelotowe proste, mosiężne
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,55390				  0,55390	r-g	   0,55390
					Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,06000				  0,06000	m-g	   0,06000

	 
	31	KNR 215-0408-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 50 mm, zawory
		przelotowe proste, mosiężne
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,67800				  0,67800	r-g	   1,35600
					Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,08000				  0,08000	m-g	   0,16000

	 
	A.d	ELEMENT :   Układy regulacyjne

	    

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.d. Układy regulacyjne

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	32	KNR 508-0404-07-00	1,000	kpl
		Montaż rozdzielnic o masie: do 10,0 kg
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,70000				  2,70000	r-g	   2,70000
					Szafka elektryczna do pracy węzła cieplnego z wyposażeniem	 1,00000				  1,00000	kpl	   1,00000

	 
	33	KNR 708-0102-03-00 IGM Warszawa	1,000	1 układ
		Układ pomiarowy temperatury, zdalny z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
		- montaż regulatora pogodowego
		- nalogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 5,39580				  5,39580	r-g	   5,39580
					Regulator pogodowy ECL Comfort 310 z kluczem aplikacji	 1,40000	*			  1,40000	kpl	   1,40000
					Czujnik temperatury DANFOSS typ ESMT	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,10000				  0,10000	m-g	   0,10000

	 
	A.e	ELEMENT :   Układy stabilizujace i uzupełniające

	34	KNR 215-0507-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż pionowych naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego o pojemności całkowitej: do 2,0 m3
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 20,62800				  20,62800	r-g	   20,62800
					Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX N 1000	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Złącze REFLEX typ SUR Dn 20 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)	 0,93000				  0,93000	m-g	   0,93000
					Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	 0,93000				  0,93000	m-g	   0,93000

	 
	35	KNR 215-0118-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej: 15 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,44890				  0,44890	r-g	   0,44890
					Wodomierz  skrzydełkowy JSw  15 mm z kompletem łączników	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01000				  0,01000	m-g	   0,01000

	 
	36	KNR 215-0408-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory
		zwrotne przelotowe, mosiężne
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,29610
					Zawór zwrotny DANFOSS typ Socla 601, 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

	 
	37	KNR 709-0101-01-00 IGM Warszawa	2,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: do 20 mm     , do 4.0mm

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.e. Układy stabilizujace i uzupełniające

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,46000				  0,46000	r-g	   0,92000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,02000				  0,02000	kg	   0,04000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,01000				  0,01000	kg	   0,02000
					Tlen techniczny sprężony	 0,02000				  0,02000	m3	   0,04000
					Zawór kulowy do przysp.zap.1,0 MPa, Dn 15 mm	 1,00000				  1,00000	szt	   2,00000
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,20000				  0,20000	m-g	   0,40000

	 
	38	KNR 215-0408-01-08 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory
		przelotowe skośne, żeliwne
		- montaż filtra FS-3
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,29610
					Filtry siatkowe skośne mos.gwint. typ FS-3, 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

	 
	39	KNR 215-0408-01-06 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Zawory w instalacjach centralnego ogrzewania o połączeniach gwintowanych i o średnicy nominalnej: 15 mm, zawory
		przelotowe proste
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,29610				  0,29610	r-g	   0,29610
					Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,50				 0,50	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,02000				  0,02000	m-g	   0,02000

	 
	40	KNR 215-0507-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż pionowych naczyń wzbiorczych systemu zamkniętego o pojemności całkowitej: do 2,0 m3
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 20,62800				  20,62800	r-g	   20,62800
					Naczynia wyrówn.ciśn.REFLEX DD33	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Złącze REFLEX typ SUR Dn 15 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   1,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,20				 0,20	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,93000				  0,93000	m-g	   0,93000

	 
	A.f	ELEMENT :   Termometry i manometry

	41	KNNR 004-0531-04-00 MRRiB	5,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   6,90000
					Kurek manom.gwint.mos.1,6 MPa	 1,00000	*			  1,00000	szt	   5,00000
					Manometry	 1,00000	*			  1,00000	szt	   5,00000
					Rurki syfonowe do manomometru	 1,00000	*			  1,00000	szt	   5,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	42	KNNR 004-0531-04-00 MRRiB	8,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - manometru

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.f. Termometry i manometry

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,38000				  1,38000	r-g	   11,04000
					Kurek manom.gwint.mos.1,0 MPa	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000
					Manometry	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000
					Rurki syfonowe do manomometru	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	43	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	3,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   7,35000
					Termometry przemysłowe zwykłe w opr.proste do 200stC	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	44	KNNR 004-0531-03-00 MRRiB	2,000	szt
		Montaż, wraz z wykonaniem tulei - termometru
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,45000				  2,45000	r-g	   4,90000
					Termometry przemysłowe zwykłe w opr.proste do 120stC	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	

	 
	A.g	ELEMENT :   Orurowane

	45	KNR 220-0401-01-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa	12,000	m
		Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o
		średnicach nominalnych: 15 mm, grubość ścianek  2,6 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,57490				  0,57490	r-g	   6,89880
					Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  21,3/ 2,6mm	 1,04000	*			  1,04000	m	   12,48000
					Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 15mm	 0,37000	*			  0,37000	szt	   4,44000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,00900				  0,00900	m-g	   0,10800
					Giętarka elektr.-mech. do rur  ¤ do 100 mm	 0,05100				  0,05100	m-g	   0,61200

	 
	46	KNR 220-0401-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	m
		Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o
		średnicach nominalnych: 25 mm, grubość ścianek do 3,25 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,68380				  0,68380	r-g	   2,05140
					Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  33,7/ 3,2mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   3,09000
					Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 25mm	 0,51000	*			  0,51000	szt	   1,53000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%	
					Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)	 0,01700				  0,01700	m-g	   0,05100
					Giętarka elektr.-mech. do rur  ¤ do 100 mm	 0,05500				  0,05500	m-g	   0,16500

	 
	47	KNR 220-0401-05-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	m
		Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o
		średnicach nominalnych: 65 mm, grubość ścianek  3,6 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,76110				  0,76110	r-g	   4,56660

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.g. Orurowane

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

					Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  76,1/ 3,6mm	 1,02000	*			  1,02000	m	   6,12000
					Zwężki stalowe czarne,śr. 65 mm	 0,08000	*			  0,08000	szt	   0,48000
					Zaślepka stalowa CZ do rurociągów   65 mm	 0,00100	*			  0,00100	szt	   0,00600
					Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 65mm	 0,27000	*			  0,27000	szt	   1,62000
					Podparcie ślizg.typ AI dla rur śr  .65mm	 0,34000	*			  0,34000	szt	   2,04000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 7,80				 7,80	%	
					Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	 0,02900				  0,02900	m-g	   0,17400
					Giętarka elektr.-mech. do rur  ¤ do 100 mm	 0,06300				  0,06300	m-g	   0,37800

	 
	48	KNR 220-0401-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	m
		Rurociągi w pomieszczeniach węzłów cieplnych i w przepompowniach, spawane z rur stalowych czarnych o
		średnicach nominalnych: 80 mm, grubość ścianek  4,5 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,90820				  0,90820	r-g	   7,26560
					Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost	 0,11400	*			  0,11400	kg	   0,91200
					Rura stalowa b/s og.przezn.CZ  88,9/ 4,5mm	 0,83400	*			  0,83400	m	   6,67200
					Kolana stalowe krótkie czarne, śr. 80 mm	 0,40400	*			  0,40400	szt	   3,23200
					Łuki stalowe gładkie czarne, śr. 80 mm	 0,20400	*			  0,20400	szt	   1,63200
					Zwężki stalowe czarne,śr. 80 mm	 0,08000	*			  0,08000	szt	   0,64000
					Zaślepka stalowa CZ do rurociągów   80 mm	 0,00100	*			  0,00100	szt	   0,00800
					Uchwyt stal.do rur.typ B,odm. I o śr. 80mm	 0,26000	*			  0,26000	szt	   2,08000
					Podparcie ślizg.typ AI dla rur śr.  80mm	 0,34000	*			  0,34000	szt	   2,72000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	
					Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)	 0,02900				  0,02900	m-g	   0,23200
					Spawarka elektryczna wirująca 300 A	 0,36800				  0,36800	m-g	   2,94400

	 
	49	KNR 215-0108-01-00 WACETOB Warszawa	2,000	m
		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach
		i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 15 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,89700				  0,89700	r-g	   1,79400
					Rura stal.z/s gwint.OC średn. 21,3/2,6 mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   2,06000
					Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  15 mm	 2,04000	*			  2,04000	szt	   4,08000
					Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 15mm	 0,70000	*			  0,70000	szt	   1,40000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%	
					Środek transportowy (1)	 0,00730				  0,00730	m-g	   0,01460

	 
	50	KNR 215-0108-02-00 WACETOB Warszawa	7,000	m
		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach
		i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 20 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,94300				  0,94300	r-g	   6,60100
					Rura stal.z/s gwint.OC średn. 26,9/2,6 mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   7,21000
					Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  20 mm	 2,04000	*			  2,04000	szt	   14,28000
					Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 20mm	 0,70000	*			  0,70000	szt	   4,90000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%	
					Środek transportowy (1)	 0,00960				  0,00960	m-g	   0,06720

	 
	51	KNR 215-0108-03-00 WACETOB Warszawa	9,000	m
		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach
		i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 25 mm

	                    

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.g. Orurowane

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,96500				  0,96500	r-g	   8,68500
					Rura stal.z/s gwint.OC średn. 33,7/3,2 mm	 1,03000	*			  1,03000	m	   9,27000
					Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  25 mm	 2,02000	*			  2,02000	szt	   18,18000
					Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 25mm	 0,52000	*			  0,52000	szt	   4,68000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%	
					Środek transportowy (1)	 0,01470				  0,01470	m-g	   0,13230

	 
	52	KNR 215-0108-06-00 WACETOB Warszawa	15,000	m
		Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w hydroforniach, pompowniach, kotłowniach
		i węzłach cieplnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,64000				  1,64000	r-g	   24,60000
					Rura stal.z/s gwint.OC średn. 60,3/3,6 mm	 1,02000	*			  1,02000	m	   15,30000
					Łączniki z żeliwa ciągl.ocynkowane  50 mm	 1,73000	*			  1,73000	szt	   25,95000
					Uchwyt stal.do rur.typ A,odm. I o śr. 50mm	 0,42000	*			  0,42000	szt	   6,30000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,50				 1,50	%	
					Środek transportowy (1)	 0,03060				  0,03060	m-g	   0,45900

	 
	53	KNR 709-0101-02-00 IGM Warszawa	4,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 20 do 30 mm  , ponad 4.0 do 5.0mm
		- montaż zwężki 32x20
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,67000				  0,67000	r-g	   2,68000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,03000				  0,03000	kg	   0,12000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,03000				  0,03000	kg	   0,12000
					Tlen techniczny sprężony	 0,03000				  0,03000	m3	   0,12000
					Zwężki stalowe czarne symetryczne  32x20 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,03000				  0,03000	m-g	   0,12000

	 
	54	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	4,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm
		- montaż zwężki 65x32
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   3,56000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000
					Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,16000
					Zwężki stalowe czarne symetryczne  65x32 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,16000

	 
	55	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	4,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm
		- montaż zwężki 65x40
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   3,56000

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.g. Orurowane

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,16000
					Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,16000
					Zwężki stalowe czarne symetryczne  65x40 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,16000

	 
	56	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	8,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm
		- montaż zwężki 80x50
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   7,12000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000
					Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,32000
					Zwężki stalowe czarne symetryczne  80x50 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   4,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,32000

	 
	57	KNR 709-0102-05-00 IGM Warszawa	4,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 88.9mm do 133.0mm ,  do 10.0mm
		- montaż zwężki 100x50
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,97000				  1,97000	r-g	   7,88000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,33000				  0,33000	kg	   1,32000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,37000				  0,37000	kg	   1,48000
					Tlen techniczny sprężony	 0,51000				  0,51000	m3	   2,04000
					Zwężki stalowe czarne symetryczne 100x50 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   2,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,28000

	 
	58	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	8,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm
		- montaż kolan Dn 65
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   7,12000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000
					Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,32000
					Kolano stal.krótkie cz.R=1,5Dn/90°  65 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   4,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,32000

	 
	59	KNR 709-0102-01-00 IGM Warszawa	8,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 57 do 88.9mm  , do 4.5mm
		- montaż kolan Dn 80
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,89000				  0,89000	r-g	   7,12000

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.g. Orurowane

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,04000				  0,04000	kg	   0,32000
					Tlen techniczny sprężony	 0,04000				  0,04000	m3	   0,32000
					Kolano stal.krótkie cz.R=1,5Dn/90°  80 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   4,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,32000

	 
	60	KNR 709-0102-05-00 IGM Warszawa	12,000	złącze
		Spawanie ręczne gazowe rurociągów ze stali węglowych i niskostopowych; spoiny nie badane radiologicznie; rurociągi
		o średnicy i grubości ścianek: ponad 88.9mm do 133.0mm ,  do 10.0mm
		- montaż kolan Dn 100
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 1,97000				  1,97000	r-g	   23,64000
					Druty stal.do spaw.niepokr.SPG3S 0,8-4,0mm	 0,33000				  0,33000	kg	   3,96000
					Acetylen rozpuszczony techniczny	 0,37000				  0,37000	kg	   4,44000
					Tlen techniczny sprężony	 0,51000				  0,51000	m3	   6,12000
					Kolano stal.krótkie cz.R=1,5Dn/90° 100 mm	 0,50000				  0,50000	szt	   6,00000
					Sprężarka pow.przew.spalin. 4-5 m3/min (1)	 0,07000				  0,07000	m-g	   0,84000

	 
	61	KNR 402-0111-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm
		- Dn 32x15x32
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,67000				  2,67000	r-g	   8,01000
					Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.32x15x32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	

	 
	62	KNR 402-0111-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 32 mm
		- Dn 32x32x32
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,67000				  2,67000	r-g	   5,34000
					Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.32x32x32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   2,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	

	 
	63	KNR 402-0111-03-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 50 mm
		- Dn 50x15x50
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 3,78000				  3,78000	r-g	   11,34000
					Trójniki z żeliwa ciąg.,ocynk. śr.50x15x50 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 4,00				 4,00	%	

	 
	64	KNR 402-0508-02-50 IZOiEPB ORGBUD W-wa	3,000	szt
		Wymiana dwuzłączki żeliwnej, o średnicy : 25 mm
		- montaż kolan ocynkowanych
		- analogia

	                    

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.g. Orurowane

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,37000		0,500		  1,18500	r-g	   3,55500
					Kolanka z żeliwa ciągl.,ocynkowane  25 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   3,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 5,00				 5,00	%	

	 
	65	KNR 402-0508-02-60 IZOiEPB ORGBUD W-wa	8,000	szt
		Wymiana dwuzłączki żeliwnej, o średnicy : 32 mm
		- montaż kolan ocynkowanych
		- analogia
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 2,37000		0,500		  1,18500	r-g	   9,48000
					Kolanka z żeliwa ciągl.,ocynkowane  32 mm	 1,00000	*			  1,00000	szt	   8,00000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 5,00				 5,00	%	

	 
	A.h	ELEMENT :   Roboty antykorozyjne

	66	KNR 712-0103-04-00 MPCiL	1,121	m2
		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości
		rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3.14159 * 0.0213 * 12 =	0,803
		3.14159 * 0.0337 * 3 =	0,318
	 
	Razem   =	  1,121	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,68180		1,100		  0,74998	r-g	   0,84073

	 
	67	KNR 712-0103-05-00 MPCiL	3,668	m2
		Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne powierzchni o stanie wyjściowym B do drugiego stopnia czystości
		rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3.14159 * 0.0761 * 6 =	1,434
		3.14159 * 0.0889 * 8 =	2,234
	 
	Razem   =	  3,668	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,39600		1,100		  0,43560	r-g	   1,59778

	 
	68	KNR 712-0105-04-00 MPCiL	4,789	m2
		Odtłuszczanie jednokrotne rozpuszczalnikiem organicznym powierzchni rurociągów
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		1.121 + 3.668 =	4,789
	 
	Razem   =	  4,789	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,03990				  0,03990	r-g	   0,19108
					Benzyny do ekstrakcji	 0,11900	*			  0,11900	dm3	   0,56989
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 1,00				 1,00	%	

	                  

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.h. Roboty antykorozyjne

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	69	KNR 712-0207-04-10 MPCiL	1,121	m2
		Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm farbą do gruntowania termoodporną do 400 st.C
		silikonową
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,23780			1,850	  0,43993	r-g	   0,49316
					Farba silik.grun.termood.do 400°C-szar.sr.	 0,12300	*		1,950	  0,23985	dm3	   0,26887
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00980	*		1,950	  0,01911	dm3	   0,02142
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00067
					Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00067

	 
	70	KNR 712-0207-05-10 MPCiL	3,668	m2
		Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm farbą do gruntowania termoodporną do 400
		st.C silikonową
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,14530			1,850	  0,26881	r-g	   0,98600
					Farba silik.grun.termood.do 400°C-szar.sr.	 0,11500	*		1,950	  0,22425	dm3	   0,82255
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00920	*		1,950	  0,01794	dm3	   0,06580
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220
					Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220

	 
	71	KNR 712-0215-04-10 MPCiL	1,121	m2
		Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm emalią termoodporną silikonową
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,20210			1,850	  0,37389	r-g	   0,41913
					Emalia silikon.termoodp.do 400°C-alumin.	 0,11300	*		1,950	  0,22035	dm3	   0,24701
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00900	*		1,950	  0,01755	dm3	   0,01967
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00040			2,000	  0,00080	m-g	   0,00090
					Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00040			2,000	  0,00080	m-g	   0,00090

	 
	72	KNR 712-0215-05-10 MPCiL	3,668	m2
		Malowanie pędzlem rurociągów o średnicy zewnętrznej od 58 do 219 mm emalią termoodporną silikonową
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,12390			1,850	  0,22922	r-g	   0,84078
					Emalia silikon.termoodp.do 400°C-alumin.	 0,10500	*		1,950	  0,20475	dm3	   0,75102
					Rozcieńczalniki do wyr.lak.ftal.karbamid.	 0,00840	*		1,950	  0,01638	dm3	   0,06008
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 0,90				 0,90	%	
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220
					Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	 0,00030			2,000	  0,00060	m-g	   0,00220

	 
	A.i	ELEMENT :   Izolacje specjalne

	73	KNR 034-0101-14-00 IGM Warszawa	0,020	100 m
		Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 12-22 mm
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		2 / 100 =	0,020

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.i. Izolacje specjalne

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	Razem   =	  0,020	100 m
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 18,98000				  18,98000	r-g	   0,37960
					Klej THERMAFLEX 474	 1,97000	*			  1,97000	dm3	   0,03940
					Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 11,53000	*			  11,53000	m	   0,23060
					Klipsy montażowe THERMACLIPS	 600,00000	*			  600,00000	szt	   12,00000
					Otuliny polietylenowe o grub.25 mm	 110,00000	*			  110,00000	m	   2,20000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	
					Środek transportowy (1)	 0,25500				  0,25500	m-g	   0,00510

	 
	74	KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa	0,070	100 m
		Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		7 / 100 =	0,070
	 
	Razem   =	  0,070	100 m
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 21,08000				  21,08000	r-g	   1,47560
					Klej THERMAFLEX 474	 2,25000	*			  2,25000	dm3	   0,15750
					Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 15,24000	*			  15,24000	m	   1,06680
					Klipsy montażowe THERMACLIPS	 600,00000	*			  600,00000	szt	   42,00000
					Otuliny polietylenowe o grub.25 mm	 110,00000	*			  110,00000	m	   7,70000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	
					Środek transportowy (1)	 0,58500				  0,58500	m-g	   0,04095

	 
	75	KNR 034-0101-15-00 IGM Warszawa	0,090	100 m
		Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 25 mm (P) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 28-48 mm
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		9 / 100 =	0,090
	 
	Razem   =	  0,090	100 m
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 21,08000				  21,08000	r-g	   1,89720
					Klej THERMAFLEX 474	 2,25000	*			  2,25000	dm3	   0,20250
					Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 15,24000	*			  15,24000	m	   1,37160
					Klipsy montażowe THERMACLIPS	 600,00000	*			  600,00000	szt	   54,00000
					Otuliny polietylenowe o grub.25 mm	 110,00000	*			  110,00000	m	   9,90000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	
					Środek transportowy (1)	 0,58500				  0,58500	m-g	   0,05265

	 
	76	KNR 034-0101-20-00 IGM Warszawa	0,150	100 m
		Izolacja rurociągów otulinami THERMAFLEX FRZ, jednowarstwowa, przy grubości izolacji 30 mm (S) i średnicy
		zewnętrznej rurociągu: 54-70 mm
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		15 / 100 =	0,150
	 
	Razem   =	  0,150	100 m
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 27,60000				  27,60000	r-g	   4,14000

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.i. Izolacje specjalne

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

					Klej THERMAFLEX 474	 2,92000	*			  2,92000	dm3	   0,43800
					Taśma THERMATAPE FR 3x50 mm	 20,90000	*			  20,90000	m	   3,13500
					Klipsy montażowe THERMACLIPS	 500,00000	*			  500,00000	szt	   75,00000
					Otuliny polietylenowe o grub.30 mm	 115,00000	*			  115,00000	m	   17,25000
					Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	 3,00				 3,00	%	
					Środek transportowy (1)	 1,17000				  1,17000	m-g	   0,17550

	 
	77	KNR 216-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,688	m2
		Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 25 mm - przy śr.zew.rurociągów do 45
		mm
		- izolacja rury Dn 15 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV
		- analogia
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3.14159 * (0.0213 + 2 * 0.025) * 12 =	2,688
	 
	Razem   =	  2,688	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,48710				  0,48710	r-g	   1,30932
					Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 1,50000				  1,50000	m	   4,03200
					Otuliny poliuret. 20 mm z os.fol.PVC  21mm	 3,29000				  3,29000	m	   8,84352
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,10752
					Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,10752

	 
	78	KNR 216-0310-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	0,789	m2
		Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 25 mm - przy śr.zew.rurociągów do 45
		mm
		- izolacja rury Dn 25 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV
		- analogia
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3.14159 * (0.0337 + 2 * 0.025) * 3 =	0,789
	 
	Razem   =	  0,789	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,48710				  0,48710	r-g	   0,38432
					Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 1,50000				  1,50000	m	   1,18350
					Otuliny poliuret. 25 mm z os.fol.PVC  33mm	 3,29000				  3,29000	m	   2,59581
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,03156
					Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,04000				  0,04000	m-g	   0,03156

	 
	79	KNR 216-0310-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,942	m2
		Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 40 mm - przy śr.zew.rurociągów 57-89
		mm
		- izolacja rury Dn 65 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV
		- analogia
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3.14159 * (0.0761 + 2 * 0.04) * 6 =	2,942
	 
	Razem   =	  2,942	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,38200				  0,38200	r-g	   1,12384
					Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 2,50000				  2,50000	m	   7,35500
					Otuliny poliuret. 40 mm z os.fol.PVC  76mm	 2,23000				  2,23000	m	   6,56066

Przebudowa węzła cieplnego.
Zakładowy grupowy węzeł cieplny.

	Budowa :	Roboty modernizacyjne na sieciach i instalacjach cieplnych
	Obiekt :	Kujawsko Pomorski Transport Samochodowy

	STAN :  A.  Węzły ciepłownicze.
	ELEMENT :  A.i. Izolacje specjalne

	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,14710
					Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,14710

	 
	80	KNR 216-0310-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,245	m2
		Izolacja ruruciągów otulinami z wełny mineralnej z folią aluminiową, o grubości: 40 mm - przy śr.zew.rurociągów 108-114
		mm
		- izolacja rury Dn 100 otulinami np Steinonorm w płaszu z PCV
		- analogia
	 
	Opis pozycji obmiaru      /      wyrażenie arytmetyczne	Wynik
	 
		3.14159 * (0.0889 + 2 * 0.04) * 8 =	4,245
	 
	Razem   =	  4,245	m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 0,32470				  0,32470	r-g	   1,37835
					Taśma DUCT TAPE (szara) 50 mm x 9 m	 3,00000				  3,00000	m	   12,73500
					Otuliny poliuret. 40 mm z os.fol.PVC 114mm	 1,86000				  1,86000	m	   7,89570
					Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1)	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,21225
					Przyczepa skrzyniowa 4,5 t	 0,05000				  0,05000	m-g	   0,21225

	A.j	ELEMENT :   Różne pozostałe

	81	KNR 220-0403-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Próby wezłów cieplnych wymiennikowych o ogólnej powierzchni ogrzewalnej wymienników: ponad 15 do 25 m2
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 6,39850				  6,39850	r-g	   6,39850

	 
	82	KNR 220-0404-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Uruchomienie węzłów wodnych c.o.
	 
		Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
	 
					Robocizna	 145,16000				  145,16000	r-g	   145,16000